**关于儿童学园监控设备的报价函**

建设单位：福州市台江区儿童学园

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| 儿童学园监控设备 | 1、200万红外枪型摄像机型号：DS-2CD2225NVRYTL数量：7台 规格：200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67型号：DS-IPC-B12H2-AI数量：3台规格：200万CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；型号：DS-2CD3T46FDWDV2-I3数量：4台规格：400万1/2.7英寸Progressive Scan CMOS红外阵列筒型网络摄像机；最低照度0.005Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR：电子快门1/3s至1/100000s；分辨率2560×1440主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG视频帧率50Hz：25fps压缩码率32Kbps-8Mbps2、枪式支架型号：DS-1212ZJ数量：14个 规格：铝合金烤漆3、摄像机电源型号：DS-2FA1202-B数量：14个 规格：输入170-240V 输出12.0V4、户外防水箱型号：200\*300\*100数量：4个 规格：200\*300\*1005、8口交换机型号：DS-3E0109SP-E数量：3台 规格：交换容量3.6Gbps，包转发率2.67Mpps；8口10/100/1000M自适应电口交换机，1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口；6、5口交换机型号：DS-3E0109SP-E数量：3台 规格：交换容量36Gbps，包转发率26.78Mpps；16口10/100/1000M自适应电口交换机，固化2个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口；7、32路硬盘录像机型号：DS-7932N-R4数量：1台 规格：最大容量4块硬盘8T,双千兆网口。8、监控专用硬盘型号：ST6000VX001数量：2块 规格：6TB,7200RPM,256MB,SATA 6Gb/s1. VGA切换器

型号：MT-15-2CF数量：1台 规格：2口VGA切换器，支持2台主机1台显示器切换1. 六类4对UTP电缆

型号：AP-6数量：730米 规格：六类4对线缆1. 电源线

型号：RVV数量：730米 规格：2\*1.51. 套管

型号：PC20数量：730米规格：PC201. 技术服务费

型号：定制数量：1项规格：定制 |  | 报价不高于18000元 |

报名单位须在确切了解该项目的情况下提供报价，不得恶意竞价，已获得实施该项目资格的单位不得擅自放弃实施资格。否则，报名单位应承担相应的法律责任，如给幼儿园造成损失，还须依法承担赔偿责任。

报价单位（盖章）：

报价日期：

报价单位联系人：

报价单位联系电话:

另需提供：营业执照复印件并加盖公章