**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **福州市台江区疾病预防控制中心洁净空调及控制系统采购项目**  **清单** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| **1、溶液空调机组及相关设备** | | | | | | |  |
| A、溶液空调机组（核心产品） | | | | | | |  |
| 1 | 溶液空调机组 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| B、通风管道 | | | | | | |  |
| 2 | 屋面风管 | 1、材质：镀锌钢板风管 2、厚度1.0mm | 130 | m2 |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 3 | 风管支架刷油 | 1、支架刷油，防锈漆，调和漆 | 645 | kg |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 4 | 风管保温 | 1、材质：保温材料采用闭孔橡塑隔热材料,其技术要求:导热系0.0366W/m.K(20°C时),湿阻因子≥10000,添加抗菌防霉因子 | 4.1 | m3 |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 5 | 铝皮保护层 |  | 130 | m2 |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 6 | 70℃防火阀 | 1、尺寸：1000\*650 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 消声弯头 | 1、尺寸：1000\*650 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢丝网 | 1、尺寸：750×650，网孔10×10,钢丝直径d=1.2 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 镀锌钢丝网 | 1、尺寸：1000×650，网孔10×10,钢丝直径d=1.2 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 空调机组给排水管 | PPR管接就近三层的给水管 UPVC管，排至屋面水沟 打孔洞 | 1 | 项 |  |  |  |
| **小计** | | |  |  |  |  |  |
| **2、联动控制系统（包含风机控制线路等）** | | | | | | |  |
| 1 | 配管 | 1、规格:SC50 2、材质:焊接钢管 | 10.9 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 2 | 配管 | 1、规格:SC25 2、材质:焊接钢管 | 104.7 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 3 | 配管 | 1、互锁电源配管 2、材质:PC20 | 35.5 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 4 | 控制电缆 | 1、规格:KYJY-4×1.5 2、材质:铜芯 3、电压等级(kV)：1KV | 442.50 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 5 | 控制电缆 | 1、规格:KYJY-6×1.5 2、材质:铜芯 3、电压等级(kV)：1KV | 902.3 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 6 | 电线 | 1、互锁电源配管 2、规格:WDZB-BYJ-2.5 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV)：1KV | 116.42 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 7 | 电线 | 1、规格:WDZB-BYJ-1.5 2、材质:铜芯 3、电压等级(kV)：1KV | 1032.06 | m |  |  | 可根据竣工图进行设计走线，调整清单数量及产品品类 |
| 8 | 风机就地启停按钮 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 9 | 触摸屏 | 1、型号：≥10寸 | 3 | 个 |  |  |  |
| 10 | 控制箱（室内） | 1、尺寸：800mm\*600mm\*250mm 2、含主机、模块、断路器、编程等 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 原空调外机配电箱4-APKT4改造 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 单联开关 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 13 | 开关盒 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| **小计** | | |  |  |  |  |  |
| **3、实验室互锁系统** | | | | | | |  |
| 1 | 双门互锁 |  | 3 | 套 |  |  | PCR三个区 |
| 2 | 双门互锁 |  | 1 | 套 |  |  | 寄生虫、前室 |
| 3 | 三门互锁 |  | 1 | 套 |  |  | 微生物、缓冲、更衣 |
| 4 | 三门互锁 |  | 1 | 套 |  |  | 血清室、缓冲、更衣 |
| **小计** | | |  |  |  |  |  |
| **4、压差计** | | | | | | | |
| 1 | -30~+30Pa压差计 |  | 15 | 个 |  |  |  |
| **小计** | | |  |  |  |  |  |
| **5、其他** | | | | | | | |
| 1 | 墙体气密性修复 | 1、打胶密封 | 1 | 项 |  |  |  |
| **小计** | | |  |  |  |  |  |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |
| 备注：供应商的报价不得超过预算金额。 | | | | | | |  |