|  |
| --- |
| **采 购 清 单** |
| **序号** | **品名** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总金额额额** |
| 1 | 灯带 | 24V6000K色温（含安装） | 60 | 米 | 73 | 4380 |
| 2 | 变压器 | 400W24V（含安装） | 3 | 台 | 200 | 600 |
| 3 | 自助标牌灯箱 | 不锈钢灯箱，规格500\*500（含安装） | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 4 | 地贴引导标识 | PVC背胶制作（含安装） | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 5 | 玻璃隔断 | 磨砂玻璃8厘钢化，黑钛窄边框；吊装；地面含固定槽（含安装） | 24 | 平方 | 1250 | 30000 |
| 6 | 钢梁 | 大厅折叠门安装位置的吊顶上焊接钢结构小梁到吊顶下面，采用50\*50\*3方管焊接固定（含安装） | 9 | 米 | 1000 | 9000 |
| 7 | 油漆 | 墙体腻子粉刮两遍，指定区域油漆两遍。使用五合一白色室内家用墙面漆 | 200 | 平方 | 30 | 6000 |
| 8 | 交换机 | 8个百兆电口，交换容量：1.6Gbps，包转发率：1.2Mpps，工作温度-10~+55℃，非管理型交换机，铁壳，桌面式，商业级（含安装调试） | 4 | 台 | 200 | 800 |
| 9 | 排插 | 孔位：四插位；电流/电压：10A/250V（含安装） | 10 | 个 | 39 | 390 |
| 10 | 网线 | 六类双绞线（含安装制作） | 100 | 米 | 3 | 300 |
| 11 | 电源线 | ZR-BVR2.5，线芯材质: 铜芯（含布线安装） | 100 | 米 | 3 | 300 |
| 12 | 门洞装饰 | 30\*30金属方管骨架，3厘多层实木板面板，规格940\*2005mm（含安装） | 1 | 樘 | 2200 | 2200 |
| 13 | 办公灯 | LED平板灯，96W，300\*1200mm（含安装调试） | 13 | 盏 | 200 | 2600 |
| 14 | 展板架 | 2400\*1800，4个万向轮，H型金属架，高低可调（含安装） | 3 | 个 | 500 | 1500 |
| 15 | 展板 | 2400\*1200，PVC材质，UV制作方式 | 3 | 块 | 270 | 810 |
| 16 | 设计 | 满足社区党建、服务等宣传需求 | 1 | 项 | 4000 | 4000 |
| 17 | 成品保护膜 | 保护地板和家具 | 1 | 项 | 500 | 500 |
| 预算合计：66380元（陆万陆仟叁佰捌拾元整） |

福州市台江区宁化街道福祥社区居民委员会

 年 月 月