|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格（规格中固定值的可允许±10%偏差）** | **单位** | **数量** | **基本要求** | **参考图片** | **产品品牌及型号** | **单价报价**  **（元）** | **总价报价（元）** |
| **A、餐厅** | | | | |  |  |  |  |  |
| A01 | 密胺工程款消毒柜 | 1265mm\*560mm\*1940mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率：≥2.5kw； 2、消毒方式：紫外线+臭氧消毒+热风循环； 3、全201不锈钢机身，立体循环风，远红外线杀菌。 |  |  |  |  |
| A02 | 单门密胺消毒柜 | 625mm\*560mm\*1940mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率：≥1.2kw； 2、消毒方式：紫外线+臭氧消毒+热风循环； 3、全201不锈钢机身，立体循环风，远红外线杀菌。 |  |  |  |  |
| A03 | 自动打汤机 | 500mm\*650mm\*1355mm | 台 | 1 | 1.电压:220V ,额定功率：≥1KW； 2.自动报警：带缺汤自动报警功能； 3.长效保温：长效保温保鲜60-85℃； 4.自动清洗：管道、泵带自动清洗功能； 5.出品标准：带搅拌功能，汤味出品标准； 6.容量：每台机器带1个汤槽，汤槽容量≥60L； 7.使用范围：适用于软颗粒小于15mm所有稀流体； 8.工作效率：按照每碗汤≥300ml，平均≥3s打完一碗汤。 |  |  |  |  |
| A04 | 自动打饭机 | 500mm\*500mm\*1000mm | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率≥1KW 2、容量：能放≥ 20KG米饭； 3、自动分饭，免人手接触，安全卫生；平均≥2.5秒即可打完一份饭； 4、感应出饭，使用简便；无饭指示灯亮灯提示 、无饭蜂鸣提示； 5、内置式储饭桶，保持米饭温热湿润，恒温出饭，每台配储饭桶一个； 6、米饭分量可按要求出厂前设定 ，定量量分饭； 7、机台骨架不锈钢材质 ，经久耐用；部件少易清洁维护，水洗即可，方便卫生；符合国家食品卫生要求 ，打饭机电气控制采用电子元件制作 ，低故障率，低能耗，能实现自动化程度高，无人看管，自动运作。 |  |  |  |  |
| A05 | 打饭机底座 | 500mm\*500mm\*450mm | 台 | 1 | 1、台面采用304不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| A06 | 调料架 | 650mm\*350mm\*92mm | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢制作，面板≥1.5mm厚；  2、含调料瓶 |  |  |  |  |
| A07 | 备餐柜 | 800mm\*700mm\*800mm+100mm\*20mm | 台 | 1 | 1、台面采用304不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| **B、洗消间** | | | | |  |  |  |  |  |
| B01 | 斜面收餐柜 | 650mm\*750mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| B02 | 垃圾桶 | 500mm\*600mm\*500mm | 个 | 2 | 1、采用新型环保pp材质，具有方便、安全、无毒、不渗漏等优点。‌ |  |  |  |  |
| B03 | 干湿分离油水分离柜 | 650mm\*750mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| B04 | 鼓泡池 | 1200mm\*750mm\*800mm+150mm(后靠的高度) | 台 | 1 | 1、电压：220v 功率：≥3.5KW ；  2、节能环保，节省水电。结构简单，使用寿命长。操作简单。节约洗涤剂，清洗干净程度高。 |  |  |  |  |
| B05 | 单层壁架 | 1500mm\*300mm\*200mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| B06 | 高压花洒 | 高1000mm | 台 | 1 | 1、主体黄铜，铜螺杆阀芯； 2、不锈钢直管/弹簧，钢丝编织不锈钢外壳软管； 3、距离台面总高≥990mm，开单孔≥22mm。 |  |  |  |  |
| B07 | 洗碗机 | 2800mm\*850mm\*1778mm | 台 | 1 | 1. 进出口尺寸（宽\*高）为620mm\*250mm（允许±30mm偏差），； 2、电压：380V；总功率：≥40kW； 3、主洗温度：≥55℃ ， 漂洗温度：≥80℃ 。烘干温度：≥100~ 110℃； 4、洗涤量（标准餐盘）：500-800件/小时(允许±50件偏差)； 5、整机全部采用304#不锈钢，采用旋转全钢重力脚。具备防堵功能；   6、含分配器，含清洗剂和干燥剂各1组。 |  |  |  |  |
| B08 | 洗碗框 | 500mm\*500mm\*100mm | 个 | 2 | 1、塑料框； 2、食品级PP材质。 |  |  |  |  |
| B09 | 洗碗框放置架 | 500mm\*430mm\*480mm | 套 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| B10 | 洁碟柜 | 600mm\*800mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| B11 | 拖把柜 | 800mm\*600mm\*1800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| B12 | 洗地龙头 | 440mm\*200mm\*460mm | 台 | 1 | 1、洗地龙头,配有≥10米高压软管； 2、配置高压水枪，液压管耐温-25度至100度，可拉伸自动收缩； 3、标准使用水压每分钟流量 15-18KG。 |  |  |  |  |
| B13 | 壁挂式电热水器 | 830mm\*420mm\*480mm | 台 | 1 | 1、产品容积：≥80L； 2、产品功率：≥2.2KW。 |  |  |  |  |
| B14 | 推车式密胺餐具消毒柜 | 1400mm\*570mm\*1940mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率：≥2.5kw； 2、门头采用不锈钢折弯工艺，全钢发热管配置； 3、加粗层架，不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |
| B15 | 大物件热风循环高温消毒柜 | 1300mm\*630mm\*1940mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率：≥4kw；  2、商厨大物件专用消毒柜，最大可放600mm\*600mm汤桶（允许±20mm偏差）；  3、智能控制系统，调温、调试功能、带风机延时功能。 |  |  |  |  |
| B16 | 灭蝇灯 | 400mm\*170mm\*290mm | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≥20W，强效诱蚊蝇，铝合金双灯架高强ABS材质。 |  |  |  |  |
| B17 | 臭氧发生器 | 580mm\*180mm\*230mm | 台 | 1 | 1、冷却方式：风冷型； 2、机器净重 ：≥5.8KG； 3、臭氧产量：≥15G/H； 4、电源电压：AC 220V/50HZ； 5、臭氧消毒机； 6、使用气源：空气源； 7、额定功率：≥180W； 8、定时范围：智能定时。 |  |  |  |  |
| B18 | 收餐柜 | 900mm\*550mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； |  |  |  |  |
| **C、二更间** | | | | |  |  |  |  |  |
| C01 | 感应洗手池 | 400mm\*300mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1、含单冷感应水龙头，筒体材质，采用优质陶瓷阀芯； 2、台面采用304不锈钢面板≥ 1.2mm； 3、产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整、砂纹一致； 4、焊接处凹凸焊疤，点焊及焊接处均匀； 5、点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有痕迹。 | 说明: 1598432548384.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |
| C02 | 干手器 | 240mm\*240mm\*230mm | 台 | 1 | 1、额定电压：220V；额定功率：≥1.8KW；感应距离≥ 15±3cm； 2、干手时间：20-30秒，允许±5秒的偏差； 3、防水等级：≥IPX1；风速：≥12米/秒； 4、加热保护器断电温度≥105度；热风温度：45-65度，允许±5度的偏差。 |  |  |  |  |
| **D、售卖间** | | | | |  |  |  |  |  |
| D01 | 单通工作柜 | 1200mm\*600mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| D02 | 单星水池柜 | 500mm\*600mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm |  |  |  |  |
| D03 | 紫外线消毒灯管 | 960mm\*130mm\*140mm | 台 | 3 | 1、电压：220V；功率：≥30W； 2、紫外线360度杀菌消毒无死角； 3、灯身配有不锈钢吊链，可悬挂可摆放。 |  |  |  |  |
| D04 | 蒸包柜 | 600mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、额定电压：380V； 2、功率：≥9KW； 3、台面采用优质不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm；  4、含3层蒸笼+盖子。 |  |  |  |  |
| D05 | 炖罐保温柜 | 1100mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220v； 2、功率：≥3kw； 3、台面采用304不锈钢制作； 4、台面厚度≥1.2mm； 5、层板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |  |  |
| D06 | 菜品保温柜 | 1800mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220v；  2、功率：≥3kw； 3、台面采用304不锈钢制作； 4、台面厚度≥1.2mm； 5、层板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作。  6、含10套 ：1/1份数盆+盖； 和20套 ：1/2份数盆+盖，它们具有耐腐蚀性和耐高温性能，适合在厨房等潮湿环境中使用。 |  |  |  |  |
| D07 | 卤味保温柜 | 800mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1. 电压：220v；  2、功率：≥3kw； 3、台面采用304不锈钢制作； 4、台面厚度≥1.2mm； 5、层板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作。   6、含2套304不锈钢粥品转换桶+2套食品级不锈钢卤味盆。 |  |  |  |  |
| D08 | 炖菜保温柜 | 800mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220v；  2、功率：≥3kw； 3、台面采用304不锈钢制作； 4、台面厚度≥1.2mm； 5、层板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |  |  |
| D09 | 掩门收银柜 | 650mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| D10 | 双层工作台 | 300mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| D11 | 带锁留样冰箱 | 600mm\*600mm\*1930mm | 台 | 1 | 1、温度：0～5℃； 2、材质：201配置； 3、电压：220V，功率：≥1.3KW； 4、其他：门带锁。 |  |  |  |  |
| D12 | 留样盒 | 100mm\*298mm\*55mm | 个 | 20 | 1、采用食品级PP材质。 |  |  |  |  |
| D13 | 灭蝇灯 | 400mm\*170mm\*290mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；  2、功率：≥20W，强效诱蚊蝇，铝合金双灯架高强ABS材质。 |  |  |  |  |
| **E、主厨区** | | | | |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门冰箱 | 1220mm\*760mm\*1980mm | 台 | 3 | 1、箱体内外均采用201不锈钢板制作，背板为镀锌板； 2、双机双温； 3、数字温控系统，液晶数字显示温度； 4、可拆卸门封条； 5、冷柜配锁，配备承重轮； 6、温度设定范围：≥-15℃~-6℃/-5℃~+10℃； 7、制冷方式：直冷； 8、电压：220V，功率≥700W。 |  | 1 |  |  |
| E02 | 电加热蒸饭车（核心产品） | 1400mm\*650mm\*1685mm | 台 | 1 | 1、整体发泡； 2、自动加水； 3、蒸制时间温度可自行设置； 4、缺水断电多重保护； 5、功率：≥12kw\*2，电压：380V； 6、双门控制，含食品级不锈钢304材质蒸饭盘≥24个，食品级不锈钢304材质带孔蒸盘≥10个，配套电加热蒸饭车使用。 |  |  |  |  |
| E03 | 电磁单头汤炉 | 650mm\*750mm\*500mm+700mm | 台 | 1 | 1、炉面板不锈钢材质 ，侧板≥1.0mm不锈钢； 2、电压：380V ；电功率：≥16-18KW ； 3、配置≥50L复合底汤桶，配龙头； 4、独立火力开关； 5、电磁DSP数字机芯，具有效防水、防虫、防油。 |  |  |  |  |
| E04 | 汤勺 | 长460mm | 把 | 5 | 1、采用201不锈钢材质。 |  |  |  |  |
| E05 | 调味柜 | 400mm\*1100mm\*800mm+470mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| E06 | 电磁单炒单尾炉 | 1000mm\*1100mm\*800mm+470mm | 台 | 1 | 1、面板不锈钢，厚度≥1.2mm，侧板不锈钢,厚度≥ 1.0mm； 2、电压：380V；功率：≥18KW； 3、配置5档直滑磁控火力调节开关； 4、采用防水防爆隔热 ≥φ400mm微晶锅，配置≥500mm双耳炒锅以及1个龙头； 5、可用于爆炒、煎、炸、煮、炖等中餐烹饪。 | 单头小炒 |  |  |  |
| E07 | 电磁双大煮 | 2000mm\*1100mm\*800mm+470mm | 台 | 1 | 1、电压：380V ；功率≥25KW\*2。 |  |  |  |  |
| E08 | 四眼煲仔炉 | 800mm\*1100mm\*800mm+470mm | 台 | 1 | 1、台面采用201#1.2不锈钢拉丝贴塑面板； 2、电压：380V；功率：≥3.5KW\*4。 |  |  |  |  |
| E09 | 电饼铛 | 820mm\*700mm\*790mm | 台 | 1 | 1、电压：220V 功率：≥4KW，锅底直径：≥ Ø650mm； 2、电饼铛上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热，达到烹煮食物的目的。电饼铛使用220V电源，电热丝加热，上下火自动控温。 |  |  |  |  |
| E10 | 砧板毛巾消毒柜 | 1200mm\*600mm\*1790mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率：≥1.5KW；  2、优质不锈钢制造，带调温，调时功能；  3、机械式旋钮定时控制，温度可调；  4、紫外线+臭氧+热风循环系统，独立控制消毒空间。 |  |  |  |  |
| E11 | 豆浆机 | 628mm\*519mm\*1269mm（含架） | 台 | 1 | 1、生产容量：≥50L/次； 2、电源： 220V/50Hz；电机功率：≥1.8KW；加热功率：≥5KW； 3、桶身采用食品SUS304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能； 4、含豆浆机底座（三脚架），尺寸：420mm\*420mm\*500mm，采用不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm。 |  |  |  |  |
| E12 | 灭火毯 | 1500mm\*1500mm | 台 | 2 | 1、纤维状隔热耐火材料耐火纤维制成。 |  |  |  |  |
| E13 | 微波炉 | 467mm\*377mm\*280mm | 台 | 1 | 1、电压：220V 功率：≥700W；  2、容量：≥23L，可以加热大或小体积的食物，经久耐用。 |  |  |  |  |
| E14 | 保鲜工作台 | 1500mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220V 功率：≥130W； 2、节能省电，内胆为圆角，方便做卫生。层架可调节。温度范围：0-10°。 |  |  |  |  |
| E15 | 保鲜工作台 | 1800mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220V 功率：≥130W； 2、节能省电，内胆为圆角，方便做卫生。层架可调节。温度范围：0-10°。 |  |  |  |  |
| E16 | 台式电子秤 | 330mm\*335mm\*110mm | 台 | 1 | 1、使用电池，电压：220V,功率：≥50W；  2、防水，量程：0-30kg，客显屏。 |  |  |  |  |
| E17 | 双层壁架 | 1800mm\*350mm\*370mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| E18 | 双通工作台 | 1800mm\*800mm\*800mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| E19 | 灭蝇灯 | 400mm\*170mm\*290mm | 台 | 3 | 1、电压：220V；  2、功率：≥20W，强效诱蚊蝇，铝合金双灯架高强ABS材质。 |  |  |  |  |
| E20 | 双通水池工作台 | 1200mm\*800mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| **F、营养餐** | | | | |  |  |  |  |  |
| F01 | 单通收银柜 | 650mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| F02 | 捞化一体机 | 1000mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用优质不锈钢304材质制作，厚度≥1.2mm；  2、额定电压：380V； 3、功率：≥9KW\*2组。 |  |  |  |  |
| F03 | 紫外线消毒灯管 | 960mm\*130mm\*140mm | 台 | 1 | 1、额定电压：220V； 2、功率：≥30W； 3、紫外线360度杀菌消毒无死角； 4、灯身配有不锈钢吊链 ，可悬挂可摆放。 |  |  |  |  |
| F04 | 灭蝇灯 | 400mm\*170mm\*290mm | 台 | 1 | 1、电压：220V  2、功率：≥20W，强效诱蚊蝇，铝合金双灯架高强ABS材质。 |  |  |  |  |
| F05 | 保鲜冰槽 | 1000mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220v ；功率：≥600W； 2、定制304板材。双层发泡。 | 730b691be23964560262af209afffd0 |  |  |  |
| F06 | 保鲜工作台 | 1800mm\*700mm\*800mm | 台 | 1 | 1、电压：220v ；功率：≥130W； 2、节能省电，内胆为圆角，方便做卫生。层架可调节。温度范围：0-10 °。 |  |  |  |  |
| F07 | 双层炖锅架 | 1800mm\*350mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、底板采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| F08 | 陶瓷电炖锅 | 360mm\*420mm | 套 | 4 | 1、电压：220V ；功率：≥240W； 2、防干烧自动断电 + 高温熔断保护。 |  |  |  |  |
| **G、男/女更衣间** | | | | |  | |  |  |  |
| G01 | 不锈钢三门更衣柜 | 900mm\*420mm\*1800mm | 台 | 2 | 1、柜体采用加厚不锈钢钢板； 2、表面光滑，承重力高，强度高，不易变形； 3、无有害物质，无刺鼻异味； 4、含脚架≥150mm。 |  |  |  |  |
| G02 | 感应洗手池 | 400mm\*300mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1. 台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2. 背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作； 3. 含单冷感应水龙头，筒体材质，采用优质陶瓷阀芯。 | 说明: 1598432548384.png |  |  |  |
| G03 | 干手器 | 240mm\*240mm\*230mm | 台 | 1 | 1、额定电压：220V；额定功率：≥1.8KW；感应距离≥ 15±3cm； 2、干手时间：20-30秒，允许±5秒的偏差； 3、防水等级：≥IPX1；风速：≥12米/秒； 4、加热保护器断电温度≥105度；热风温度：45-65度，允许±5度的偏差。 |  |  |  |  |
| G04 | 单通工作柜 | 1000mm\*600mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| **H、粗加工间** | | | | |  | |  |  |  |
| H01 | 洗地龙头 | 440mm\*200mm\*460mm | 台 | 1 | 1、洗地龙头,配有≥10米高压软管； 2、配置高压水枪，液压管耐温-25度至100度，可拉伸自动收缩； 3、标准使用水压每分钟流量≥ 15-18KG。 |  |  |  |  |
| H02 | 双层壁架 | 1800mm\*300mm\*330mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| H03 | 双层工作台 | 1200mm\*700mm\*800mm+150mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| H04 | 壁挂式电热水器 | 830mm\*420mm\*480mm | 台 | 1 | 1、产品容积： ≥80L； 2、电压：220V，功率：≥2200W； 3、额定压力：≥0.75MPa。 |  |  |  |  |
| H05 | 大单星洗涮柜 | 1000mm\*700mm\*800mm+150mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| H06 | 水触媒清洗机 | 1000mm\*700mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1、洗涤量：≥180KG/小时； 2、电压：220V；功率：≥4KW； 3、采用微电脑控制系统，温度、消毒、清洗一键控制； 4、将残留杂质及农药残渣彻底清洗； 5、有效分解表面的各种防腐剂，降解表面有机磷类农药残留、泥沙、灰土和污渍，通过氧化反应去除铜铝等重金属。 |  |  |  |  |
| H07 | 翻盖式垃圾桶 | 460mm\*410mm\*640mm | 台 | 2 | 1、采用新型环保pp材质，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏等优点‌。 |  |  |  |  |
| H08 | 杀鱼柜 | 1200mm\*700mm\*800mm+150mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| H09 | 双层壁架 | 1200mm\*300mm\*330mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| H10 | 圆形砧板架含木案板 | ≥φ500mm | 台 | 1 | 1、脚柱采用直径≥50mm不锈钢201拉丝圆管，厚≥1.5mm，下加承重橡胶脚。 |  |  |  |  |
| H11 | 净水器 | 400mm\*150mm\*300mm | 套 | 2 | 1、过滤技术：越滤膜分享离过滤技术+炭棒； 2、过滤精度： ≥0.01um； 3、外壳材质：304食品级不锈钢； 4、净水效率：≥1000L/H。 | 说明: 1598431164802.png |  |  |  |
| H12 | 刀具消毒柜 | 400mm\*200mm\*600mm | 台 | 1 | 1、柜身采用201不锈钢磨砂贴塑板厚≥1.2mm； 2、门板配置≥5厘钢化玻璃； 3、紫外线消毒灯电压：220V；功率：≥30W。 |  |  |  |  |
| H13 | 单层工作台 | 500mm\*700mm\*800mm+150mm | 台 | 2 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm； 2、背板、侧板、采用201不锈钢厚度≥1.0mm制作。 |  |  |  |  |
| H14 | 绞肉切肉机 | 600mm\*440mm\*750mm | 台 | 1 | 1、生产能力：切肉片≥400kg/h、切肉丝≥200kg/h、绞肉≥100kg/h； 2、肉片厚度：≥4mm； 3、电压：220V；功率：≥ 1.1Kw； 4、将块状精肉加工成片状和丝状。 |  |  |  |  |
| H15 | 商用饮水机 | 650mm\*610mm\*1730mm | 台 | 1 | 1、采用微电脑集成控制技术 ，缺水、供水、饮水全过程全自动控制，加热温度可调； 2、自动控温，缺水断电保护 ； 3、整机内胆采用304食用级不锈钢，整体发泡； 4、加热管采用镍、铜及特殊材料 ，精密加工，并作特殊 处理，延长使用寿命； 5、电压：380V；功率：≥6KW； 6、含201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm饮水机底座。 |  |  |  |  |
| H16 | 冷热水龙头 | 150mm\*100mm | 套 | 4 | 1、产品材质：铜体； 2、重力一体铸造工艺； 3、阀芯：优质陶瓷阀芯； 4、合适孔径：≥2.5-3.2cm。 |  |  |  |  |
| H17 | 灭蝇灯 | 400mm\*170mm\*290mm | 台 | 2 | 1、电压：220V  2、功率：≥20W，强效诱蚊蝇，铝合金双灯架高强ABS材质。 |  |  |  |  |
| **I、主/副食** | | | | |  |  |  |  |  |
| I01 | 四层格栅存放架 | 1200mm\*500mm\*1540mm | 台 | 3 | 1、立柱采用201不锈钢方管制作，规格为38mm\*38mm，允许±5mm的偏差，厚≥1.2mm，带可调节子弹脚； 2、层架边框采用不锈钢方管制作，规格为38mm\*25mm，允许±5mm的偏差，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| I02 | 四门储物柜 | 1200mm\*500mm\*1800mm | 台 | 1 | 1、门板采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm。 |  |  |  |  |
| I03 | 平板推车 | 1000mm\*500mm\*800mm | 台 | 1 | 1、台面采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm。 | 说明: 1598430264141.png |  |  |  |
| I04 | 单层米面架 | 1000mm\*600mm\*280mm | 台 | 2 | 1、立柱采用201不锈钢方管制作，规格为38mm\*38mm，允许±5mm的偏差，厚≥1.2mm，带可调节子弹脚； 2、层架边框采用不锈钢方管制作，规格为38mm\*25mm，允许±5mm的偏差，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| I05 | 收货电子秤 | 300mm\*400mm | 台 | 1 | 1. 电压：220V,功率：≥50W； 2. 具有坚固可靠的秤体设计和低功耗设计，适合长时间使用； 3. 可称重≥150KG。 |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |
| **J、排烟系统** | | | | |  | |  |  |  |
| J01 | 不锈钢鲜风烟罩 | L\*1400mm\*400mm | 米 | 11 | 1、面板采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.2mm；  2、含6盏防爆灯 长度700mm；  3、含500mm\*500mm 22片隔油网。 |  |  |  |  |
| J02 | 不锈钢烟罩 | L\*1000mm\*400mm | 米 | 4 | 1. 面板采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.2mm； 2. 含2盏防爆灯 长度700mm； 3. 含500mm\*500mm 8片隔油网。 |  |  |  |  |
| J03 | 不锈钢炉后封板 | 500mm\*600mm | 平方 | 15 | 1、面板采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J04 | 不锈钢油烟管 | 1000mm\*400mm | 平方 | 96 | 1、油烟管采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J05 | 不锈钢集烟管 | 480mm\*480mm | 平方 | 50 | 1、油烟管采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J06 | 不锈钢三通 | 480mm\*480mm | 平方 | 58 | 1、油烟管采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J07 | 不锈钢弯头/变径 | 1000mm\*400mm | 平方 | 80 | 1、油烟管采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J08 | 圆转方 | 配风机 | 平方 | 8 | 1、油烟管采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J09 | 法兰 | 1200mm\*500mm | 项 | 1 | 1、法兰采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.5mm。 |  |  |  |  |
| J10 | 离心通风机 | 18.5KW | 台 | 1 | 1. 电压：380V； 电机功率：≥18.5KW； 2. 含变频电机 | 827886169637858364 |  |  |  |
| J11 | 风机支架 | 槽钢 | 套 | 1 | 1、采用槽钢厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J12 | 风机出口消音管 | 配套风机 | 项 | 1 | 1、采用优质不锈钢厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J13 | 低空油烟净化器 | 950mm\*1760mm\*1300mm | 台 | 1 | 1. 电压220V；功率≥1.2KW；风量≥40000立方/小时； 2. 外壳采用不锈钢板厚度 1.2mm，电极采用厚度≥ 1.5mm高密度铝和不锈钢制作，电场复合式设计，净化效率≥97%。 |  |  |  |  |
| J14 | 接油盘 | 配套净化器 | 套 | 2 | 1、采用优质不锈钢厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| J15 | 弹簧减振垫 | 配套风机 | 项 | 1 | 1、减振垫采用铸铁实心外壳，内置进口减震弹簧钢线制作。 |  |  |  |  |
| J16 | 油烟净化器支架 | 配套油烟净化器 | 套 | 1 | 1、风机支架采用4镀锌角钢制作。 |  |  |  |  |
| J17 | 节能控制器 | 定制 | 台 | 1 | 1、启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用； 2、通过调整风量，按需使用，同时节省风机用电量； 3、具有节能、降低风管噪音。 |  |  |  |  |
| **K、主厨间鲜风系统** | | | | |  |  |  |  |  |
| K01 | 不锈钢鲜风管 | 400mm\*400mm | 平方 | 60 | 1、鲜风管采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm；  2、含4套圆形出风口和6套不锈钢出风口。 |  |  |  |  |
| K02 | 不锈钢弯头 | 400mm\*400mm | 平方 | 40 | 弯头采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| K03 | 不锈钢变径 | 400mm\*400mm | 平方 | 20 | 变径采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| K04 | 法兰 | 405mm\*405mm | 项 | 1 | 法兰采用201不锈钢磨砂贴塑板，厚≥1.5mm。 |  |  |  |  |
| K05 | 水冷鲜风机 | 1250mm\*960mm\*776mm | 台 | 1 | 1. 电压：380V； 电机功率：≥2KW； 风量:≥18000M3/h； 2、根据蒸发填料的特性 ，为防止送风夹带水滴导致风管漏水及污染食品 ，水冷新风机开启制冷时应具有首先加水，风机延时启动的功能；   3、含1套鲜风机支架。 |  |  |  |  |
| **L、灭火系统** | | | | |  | |  |  |  |
| L01 | 灭火系统 | 680mm\*225mm\*600mm | 套 | 1 | 1、本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能； 2、双瓶组,箱体全身采用不锈钢材质，自带双瓶组≥16-18个喷嘴，3-8秒内快速灭火，且≥20min内不复燃，保护灶台3-5米箱体。 |  |  |  |  |
| **M、备餐间+营养餐间+仓库空调系统** | | | | |  | |  |  |  |
| M01 | 空调 | 1050mm\*240mm\*320mm | 台 | 2 | 1、电压：220V；功率：≥2.4KW 2、壁挂式变频≥3匹，功能：单冷、智能调节，自清洁，独立除湿； 3、至少可达二级节能；  4、含墙壁取孔2个。 |  |  |  |  |
| M02 | 空调 | 990mm\*215mm\*315mm | 台 | 1 | 1、电压：220V；功率：≥1.5KW 2、壁挂式变频≥2匹，功能：单冷、智能调节，自清洁，独立除湿； 3、至少可达二级节能；  4、含墙壁取孔1个。 |  |  |  |  |
| M03 | 铜管 | 直径10mm | 米 | 100 | 材质：铜，加厚延长管连接管成品纯铜管。 |  |  |  |  |
| M04 | 风幕机 | 1500mm\*145mm\*185mm | 台 | 5 | 1. 电压：220V 2. 功率：220W |  |  |  |  |
| M05 | 风幕机 | 1200mm\*145mm\*185mm | 台 | 2 | 1. 电压：220V 2. 功率：260W |  |  |  |  |
| M06 | 挡鼠板 | 1200mm\*30mm\*600mm | 个 | 2 | 1、采用优质不锈钢厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| M07 | 挡鼠板 | 1500mm\*30mm\*600mm | 个 | 2 | 1、采用优质不锈钢厚≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| **N、名厨亮灶** | | | | |  |  |  |  |  |
| N01 | 400万半球 | 100mm\*Ф109mm | 套 | 10 | 1、≥50m（红外视频监控距离）； 2、≥20m（暖光视频监控距离 ），≥2颗（红外灯）；≥1颗（暖光灯），内置MIC:支持，内置≥1个MIC 音频输入:≥1路（RCA头）； 3、音频输出：≥1路（RCA头）报警输入：≥2路（湿节点，支持直 流3～5V电位，5mA电流）； 4、报警输出:≥2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）。 |  |  |  |  |
| N02 | 4盘位16路 | 440mm\*415mm\*76mm | 套 | 1 | 1、AI 使能关闭：256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发； 2、AI 使能开启：180Mbps接入、180Mbps存储、180Mbps转发； 3、≥4个SATA接口。 |  |  |  |  |
| N03 | 16口千兆交换机 | 440mm\*220mm\*44mm | 台 | 1 | 1、二层管理型机架式高功率PoE交换机； 16个10/100/1000Mbps 自适应PoE电口，2个 10/100/1000Mbps 自适应上行电口 ，2个1000Mbps上行光口； 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w； 2、交换容量：56Gbps，包转发率：≥29.76Mpps； 3、支持250米远距离供电； 4、支持PoE看门狗功能； 5、支持PoE功耗管理策略； 6、支持VLAN,链路聚合，QOS/ACL等流量管理功能； 7、支持用户分级管理和口令保护，端口隔离等安全特性，支持SNMPv1/v2/v3~，分级告警，LLDP等设备管理功能；工作温度：≥-10 ℃ +55 ℃ 。 |  |  |  |  |
| N04 | 监控硬盘 | 6TB | 套 | 3 | 1. 用于监控系统的硬盘产品，具有高性能、高可靠性和大容量等特点。 2. 硬盘容量≥6TB。 |  |  |  |  |
| N05 | 55寸显示器 | 1240mmx700mmx690mm | 台 | 1 | 1、配有电源线、遥控器。 |  |  |  |  |
| N06 | 显示器支架 | 465mm\*430mm\*220mm | 套 | 1 | 承重能力：≥20kg，不锈钢制作。 |  |  |  |  |
| N07 | 机柜及配套线缆 | 400mm\*300mm\*500mm | 套 | 1 | 1、机柜采用201不锈钢贴塑板厚度≥1.2mm。 | / |  |  |  |
| 合计 | | | 大写：人民币  小写：￥ | | | | | | |