附件2：福州第三十六中学希沃触控一体机维修保养报价清单

报价单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 序 | 故障现象 | 维修方式 | | 规格/金额(元） | | | |
| 液晶显示屏  （内屏） | 1 | 显示图像抖动,有横线或竖线；  显示暗屏或阴阳屏，背光有光斑等； | 上门鉴定液晶屏故障，可修复，整机返 厂维修液晶显示屏（内屏） | | F86 | | |  |
| 2 | S65 | | |  |
| 3 | 显示屏漏液，黑斑，有大竖条 显示屏有裂纹，破损 | 上门鉴定液晶屏故障，不可修复，整机 返厂更换液晶显示屏（内屏） | | F86 | | |  |
| 4 | S65 | | |  |
| 液晶显示屏  （外屏） | 5 | 外屏破损或爆裂 | 上门鉴定外屏破损，拆机更换液晶显示 屏（外屏） | |  | |  | |
| TV 主板 | 6 | 开机卡 LOGO，开机显示引导出错，  开机黑屏不显示或无法正常启动等  开机后安卓触摸正常，PC 无触摸或全通道无触摸 | 上门拆装故障机，更换机内TV 主板， 更新整机固件 | | F86 | |  | |
| 7 | S65 | |  | |
| 信号板 | 8 | 开机显示红，黄，蓝测试模式，  开机键显示蓝灯，但无图像或显示模糊，跳动等， | 上门拆装故障机，更换信号板 | | F86 | |  | |
| 9 | S65 | |  | |
| 开关控制板 | 10 | 指示灯亮但按键没反映，设备不启动  按键卡死，乱跳或错造成无法正常工作 | 上门拆装故障机，更换开关控制板 | |  |  | | |
| TV 电源板 | 11 | 不开机，不启动或液晶屏不显示，  内置音箱或内置 PC 不识别，不启动 | 上门拆装故障机，更换机内 TV 电源板 | |  |  | | |
| 散热组件 | 12 | 内置OPS模块在使用过程中发出异响或者开机工 作一段时间后频繁死机， 自动重启 | 上门拆装故障机，更换内置 OPS 模块散 热组件 | |  |  | | |
| 红外触摸框 | 13 | 开机后安卓触摸正常，PC 无触摸，  开机后全通道无触摸，或触摸乱跳，书写断线 | 上门拆装故障机，更换红外触摸框 | |  |  | | |
| 前置 USB 板 | 14 | 前置 USB 口全部或其中某个无法识别 USB 设备 前置 USB 口因为撞击造成电路短路，无法开机 | 上门拆装故障机，更换前置 USB 板 | | F86 | |  | |
| 15 | S65 | |  | |
| 内置 OPS 电 脑主板 | 16 | 开机进入 PC 通道，显示无信号或自动关机 开机选择通道，不能识别到 PC 通道 | 上门拆装故障机，PC 主板 返厂维修 | F86 款 |  | |  | |
| 17 | S65 款 |  | |  | |
| 备用机/周转 机提供 | 18 | 设备发生故障但无法现场修复的设备，可根据需 要提供临时备用设备至设备修复为止 | 86/65 寸一体机（含拆装往返运输费） | |  | |  | |
| 19 | OPS 内置电脑模块 | |  | |  | |
| 校内机器拆 装搬移 | 20 | 校区范围内机器的搬移（含**拆装往返**运输费） | 3 楼以下（含 3 楼） | |  | |  | |
| 21 | 4 楼以上（含 4 楼） | |  | |  | |
| 软件类的维 护 | 22 | 学校范围内希沃一体机器的软件类操作，功能恢复，如重装系统，更换软件，调试设备等 | | | . /台/次 | | | |
|  |  | 单价总计： | | |  | | | |

相关说明：

1.报名单位对清单中每件货品进行报价，注意商品规格和单位；报价总金额请填写在报价函(附件1)中，满足报名条件的报名单位数量在3家以上时（含3家），采用总金额最低价委托确立各项目供应商。此份商品清单中的报价，将作为受委托单位与采购单位在今后实施采购时的价格上限依据。

2.维修所更换配件保修至少 3 个月，3 个月内非人为原因损坏免费保修；在保修期间如发现维修的机器还有其它故障，需更换其它配件（如 电源板，转接板，TCON 板等），正常收取维修费与配件费；